РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

Општинска управа

Број: 404-26/18-02

Датум: 25.05.2018.

Питања и одговори за ЈНВВ 06/18 Реконструкција зграде основне школе у Чајетини

Питање 1: У предмеру радова за зидарске радове - Малтерисање, поз 19, недостаје количина.

Да ли се та позиција изводи или је досло до техничког пропуста ?

Одговор 1: 221,76 м, Позиција се изводи, биће исправљено у конкурсној документацији.

Питање 2. У предмеру радова за тесарске радове, поз 3, молимо Вас да нам одговорите која је дебљина ОСБ плоча.

Одговор 2: Дебљина ОСБ плоча је 18 mm

Питање 3.У предмеру радова за керамицарске радове, зидна керамика, поз.1, недостаје количина.

Да ли се та позиција изводи или је дошло до техничког пропуста ?

Одговор 3: 285,06 м, Позиција се изводи, биће исправљено у конкурсној документацији.

Питање 4.У предмеру радова за лимарске радове - остали лимарски радови, поз.8, недостаје количина.

Да ли се та позиција изводи или је досло до техничког пропуста ?

Одговор 4: 2500 ком.Позиција се изводи, биће исправљено у конкурсној документацији.

Питање 5. У предмеру радова за фасадерске радове, у позицији 2, моломо Вас да нам одговорите која је дебљина листеле ?

Одговор 5: Према пројектно-техничкој документацији, димензије листеле су 25x12x1цм

Питање 6.Ради лакше и прецизније припреме понуде, молимо Вас да на порталу објавите шеме за столарске и браварске радове.

Одговор 6: Шеме фасадне столарије су део пројектно-техничке документације

Питање 7. У захтевима из тендерске документације тразите да се доставе Технички листови свих добара, производа или материјала наведених

у Обрасцу XIII - О произвођачима материјала и опреме.

У наведеном обрасцу није наведен ниједан захтевани технички лист за материјал или опрему из предмера радова ?

Да ли то значи да се технички листови не морају достављати или је досло до техничког пропуста ?

Одговор 7: Дошло је до пропуста и биће исправљено у конкурсној документацији

Питање 8: У конкурсној Документацији , на стр 22 поставили сте Следећи УСЛОВ:

Лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавање система техничке заштите и обуке корисника издату од Министарства унутрашнјих полсова Републике Србије, Дирекција полиције, начелник Управе полиције“.

Имајући у виду да Описани Послови наведени у ЛИЦЕНЦИ " За Монтажу . пуштање у рад и одржавањње " НИСУ ПРЕДМЕТ Јавне набавке

МОЛИМО ДА ОВАЈ УСЛОВ ИЗОСТАВИТЕ из наведене ЈН и да сагласно томе измените конкурсну документацију.

Одговор 8: Opisani poslovi su deo projektne dokumentacije, stoga bi trebalo da budu predmet ove Javne nabavke.

Питање 9: У делу предмера:


ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ,

ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ

3. Набавка и постављање паркета, преко бетонске подлоге. Поставити паркет СТАНДАРД КЛАСЕ, дебљине 22 мм, у слогу ШАХ ПОЉА, а преко претходно очишћене подлоге…... Обрачун по м².

Молимо Вас да дефинишете коју врсту паркета тражите.

Одговор 9: BUKOV PARKET, SLAGANJE U ŠAH POLJA.

[](https://www.gradnja.rs/wp-content/uploads/2011/08/parket-slogovi-01.jpg)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARKETARSKI RADOVI** |  |  | 0.00 | 0.00 |
| Nabavka i postavljanje bukovig parketa, preko betonske podloge. Postaviti parket STANDARD KLASE, debljine 22 mm, u slogu ŠAH POLJA, a preko prethodno očišćene podloge. Preko neravne podloge naneti sloj izravnavajuce mase, što tanje. Parket postaviti lepljenjem preko betonske podloge, odgovarajućim lepkom, na hladno. Lepak naneti po celoj površini podloge. Sve dodirne spojnice daščica moraju biti zatvorene. Između parketa i zida ostaviti dilatacione razdelnice. Pored zidova postaviti bukove lajsne i na svakih 50 cm pričvrstiti ih za zid. Sučeljavanja gerovati. Klasa otpornosti 31/AC3. Obračun po m². | Parketi BUKVA ANDANTE â Prodaja i ugradnja â BOELON-BEE021 |  |  |  |
| (13.08+13.036+56.17+56.19+56.17+52.24+50.58+54.64+64.24+171.99+36.17)+(57.78+56.17+56.19+56.17+52.24+50.58+15.95+54.64+64.24+48.65) | m² | 1137.12 | 2952.00 | 3356766.43 |

 Питање 10: У делу предмера:

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ,

ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ

4. Израда бетонске подне подлоге- цементне кошуљице. Подлога се ради од бетона ситнозрног МБ20 преко термоизолације заштићене фолијом.Завршну обраду урадити као подлгу за постављање ВИНИЛ подне облоге.Ценом урачунати само бетон и уградњу бетона.Сви подови приземља који се облазу паркетом.Обрачун по м².

Молимо Вас за потврду шта је потребно обухватити позицијом : Само цементну кошуљицу или и завршну обраду цементне кошуљице.

Одговор 10: Цементна кошуљица преко термоизолације и фолије, као подлога за под од паркета. Завршна обрада треба да је равна и одговара свим техничким захтевима за постављање паркета.

Питање 11: На страни 25 конкурсне документације, у делу који се односи на додатне услове кадровског капацитета између осталог захтевате да понуђач располаже са најмање једним дипломираним инжењером који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије 400 или 401. Обе лиценце су лиценце одговорног извођача радова за дипломираног инжењера архитектуре и то лиценца 400 – Одговорни извођач радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације и лиценца 401 - Одговорни извођач радова архитектонско-грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње. Имајући у виду да је предмет радова реконструкција, молимо Вас да аргументовано образложите из ког разлога захтевате искључиво лиценце дипломираног инжењера архитектуре 400 или 401, када извођење предметних радова могу вршити и одговорни извођачи – дипломирани грађевински инжењери са лиценцом 410 и 411?

На интернет страници Инжењерске коморе Србије у опису делатности за одговорног извођача радова са лиценцом 410 између осталог је наведено:

Извођење радова на грађењу грађевинских конструкција нових објеката, на реконструкцији и санацији конструкција:

 свих објеката високоградње; свих врста и сложености конструкцијских система, материјала, распона, спратности и висина;

 унутрашњих инсталација водовода и канализације;

 занатских грађевинских радова;

У опису делатности за одговорног извођача радова са лиценцом 411 између осталог је наведено:

Извођење радова на градњи грађевинских конструкција нових објеката, на реконструкцији и санацији конструкција:

 свих објеката високоградње;

 унутрашњих инсталација водовода и канализације;

 занатских грађевинских радова;

На основу свега наведеног молимо Вас да извршите измену конкурсне документације у делу додатних услова кадровског капацитета тако што ћете поред дипломираног инжењера са лиценцом 400 или 401 прихватити и дипломиране инжењере са лиценцом 410 и 411.

Одговор 11: Прихвата се и дипломирани инжењерер са лиценцом 410 и 411.

Питање 12: На страни 6 конкурсне документације наведено је да је уз понуду обавезно доставити Техничке листове свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, а на сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције предмера радова на коју се технички лист односи, а који је захтеван конкурсном документацијом. На који начин да попунимо наведени Образац о произвођачима материјала и опреме, с обзиром да у обрасцу нису наведени материјали/опрема и захтевани критеријуми?За које све позиције из обрасца структуре цене је обавезно доставити техничке листове?

Одговор 12: Дошло је до пропуста и биће исправљено у конкурсној документацији

Питање 13: У делу предмера:

1. ЗИДАРСКИ РАДОВИ,

ДЕМОНТАЖЕ

7. Демонтажа опшивке стрехе. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.ОБИМ КРОВА ЦЕЛОГ СПРАТА.Обрачун по м².

У опису позиције пише да је Обрачун по м², а јединица мере је м1.Молимо за потврду тачне јединице мере.

Одговор 13:Позиција се односи на стреху по обиму зграде. У техничкој документацији пише да је обрачун по м2, и једница мере је м2

Питање 14. У делу предмера:

1. ЗИДАРСКИ РАДОВИ,

ДЕМОНТАЖЕ

9. Демонтажа кровног покривача од црепа. Цреп пажљиво демонтирати, спустити, утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 15 км.Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.Кров изнад спрата, без крова изнад приземља.Обрачун по м² косе пројектице.

У опису позиције пише да је Обрачун по м², а колона јединица мере није попуњена .Молимо за потврду тачне јединице мере.

Одговор 14:Једница мере је м2

Питање 15: У делу предмера:

1. ЗИДАРСКИ РАДОВИ,

МАЛТЕРИСАЊА

19.Малтерисање продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања површине очистити… Поправке оштећених површина.Обрачун по м².

Молимо Вас за потврду да је количина нула .

Одговор 15. Количина је 221,76 м2. Биће исправљено у конкурсној документацији

Питање 16: У делу предмера:

Тесарски радови

КРОВОВИ

3.Опшивање кровних равни настрешнице на улаз у објекат ОСБ плочама.

м² 1.077,40

Молимо Вас да нам доставите дебљину ОСБ плоча.

Одговор 16: 18 ммм

Питање 17:

У делу предмера

ГРАЂЕВИНСКИ СТОЛАРСКИ РАДОВИ

СПОЉНА СТОЛАРИЈА и УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА

Молимо Вас да нам доставите шеме столарије.

Одговор 17:Шеме фасадне столарије су део пројектно-техничке документације

Питање 18: У делу предмера

ГРАЂЕВИНСКИ СТОЛАРСКИ РАДОВИ

УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА

Израда и постављање једнокрилних врата од пуног дрвета. ....

Поз. 1 димензија 100/210 цм.Ком. 25.00

Поз. 2 димензија 90/210 цм.Ком. 2.00

Поз. 3 димензија 80/205 цм.Ком. 19.00

Поз. 4 димензија 70/205 цм.Ком. 8.00

БРАВАРСКИ РАДОВИ Ком. 25.00

Молимо Вас за потврду описа и количина.

Одговор 18: Како стоји у пројекту

Питање 19:

У делу предмера

ГРАЂЕВИНСКИ СТОЛАРСКИ РАДОВИ

БРАВАРСКИ РАДОВИ

Молимо Вас да нам доставите шеме и детаље браварије.

Одговор 19:

Питање 20:

У делу предмера

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

ЗИДНА КЕРАМИКА

Постављање зидних керамичких плочица, на лепак.

Плочице И класе, домаће производње, лепити лепком у слогу фуга на фугу.

По потреби ивице плочица ручно добрусити.

Обложене површине морају бити равне и вертикалне.

Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином или фолцом.

У цену улази и набавка плочица.Обрачун по м².

Молимо Вас за потврду да је количина нула .

Одговор 20: Количина је 285,06, биће исправљено у конкурсној документацији.

Питање 21:

У делу предмера

Лимарски радови

ОСТАЛИ ЛИМАРСКИ РАДОВИ

Набавка материјала, израда и монтажа снегобрана од поцинкованог лима. Број комада.... Обрачун по комаду..

Молимо Вас за потврду да је количина нула.

Молимо Вас да нам доставите детаљ снегобрана .

Одговор 21: Количина ће бити исправљена у конкурсној документацији. Снегобран је описан у пројектно-техничкој документацији.



Питање 22:

У делу предмера

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

Обрада фасадног зида термоизолацијом (камена вуна са стакленим воалом мин 120кг/3³ кл. А1) сходно ЕЕ правилнику д=20цм (д=5цм код обраде стубова и атике), са потребним анкерима, мрежицом, лепком и фасонским елементима (угаоници са мрежицом), на преломима, оквирима прозора, као и елементима-окапницама на испустима. Фасаду обрадити завршним слојем листела типа „Брицк Тхерм“. „Брицк Тхерм“ систем је јединствен и повољан начин поставке фасаде са декоративним фасадним листелама за постизање ефекта фасаде зидане пуном фасадном циглом..... Обрачун по м2..

Молимо Вас за појашњење која боја фасаде се тражи , препоручени тип Терра Брицк Беиге се односи на боју керамичке плочице а не листеле.

Молимо Вас за потврду шта је потребно обухватити позицијом : клинкер опеку, ручно рађену опеку или керамичке плочице.

Молимо Вас за појашњење која је дебљина листеле.

Молимо Вас да нам доставите детаље контакнте фасаде.

Одговор 22:





800 argo

Питање 23: У делу предмера

СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

СПУШТЕНИ ПЛАФОН

Влагоотпорни спустени плафон са црном специјалном металном влагоотпорном ЦД/УД потконструкцијом и влагоотпорним плоцама 12,5 мм. влагоотпорни спуштени плафон изводи се са црном специјалном влагоотпорном ЦД/УД потконструкцијом влагоотпорним плочама дебљине 12,5 мм, које се причвршдују машинским вијцима. Потконструкција се састоји од влагоотпорних ЦД профила 27/60/27 мм, који се постављају у два правца (роштиљ конструкција) и влагоотпорног УД профила 27/28/27 мм...... Обрачун по м2.

На основу напред наведеног описа закључује се да је у питању објекат где је повећан утицај влаге .

Овакав опис важи за објекте као што су базени, с тим што се примењују друге врсте плоча.

У случају да дамо цену по достављеном опису биће много већа цена због примене профила и прибора са повећаном заштитом.

Молимо Вас да ускладите опис правој намени просторије како би се дала коректна понуда за дате радове.

Одговор 23: Мокри чворови

Питање 24: У предмеру и предрачуну радова, у делу који се односи на спољну столарију предвиђена је израда и постављање застакљених једноструких прозора са платненом ролетном. Крила прозора застаклити нискоемисионим лоњЕ 4мм+15мм хелијум + 4 мм и заптити одговарајућим китом.Обзиром да се на нашем тржишту не користи хелијум, да ли прихватате нискоемисионо стакло са испуном од аргона?

Одговор 24:Енергетска ефикасност је дефинисана према датом склопу. Свака измена мења остале карактеристике

Питање 25: Молимо Вас да објавите шеме столарије?

Одговор 25: Шема столарије је дата у пројекто-техничкој документацији

Питање 26:

|  |
| --- |
| У конкурсној документацији није усаглашен број страна са странама на обрасцима.  Такође стоји да конкурсна документација има 154 стране, када се отвори конкурсна документација на једном рачунару је у питању 153 стране ,а на другом рачунару 152 стране.  Молимо Вас да ускладите број страна и да објавите конкурсну документацију у РОР формату , да не би дошло до померања тј. неслагања броја страна, што је испао случај са конкурсном документацијом у МогсЈи.  Одговор 26: Биће објављена нова конкурсна документација у којој је усклађен бр.страна. |

|  |
| --- |
| Питање 27: У конкурсној документацији у обрасцу бр. XIII. Образац о произвођачима материјала и опреме није наведено за које материјале је потребно да понуђач приложи техничке листове/атесте. Такође није наведено ни који се критеријуми траже за материјал. |

Одговор 27:Биће исправљено у пројекто-техничкој документацији

|  |
| --- |
| Питање 28: У конкурсној документацији 2. Додатни услови тачка 4Ј Кадровски капацитет конкурсном документацијом се тражи најмање један дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу ИКС и то лиценцу 400 или 401 који ће решењем бити именован за одговарајућег извођача радова у поменутој јавној набавци.  Питање:       Да ли најмање један дипломирани инжењер који ће бити именован за  одговорног извођача радова у поменутој јавној набавци може да поседује лиценцу 410? |

Одговор 28:Odgovorni izvodjac radova moze da poseduje licencu 410.

|  |
| --- |
| Питање 29: У конкурсној документацији у предмеру радова на страни 64. од 152. позиција Малтерисања тачка 19. Малтерисање продужним малтером у два слоја. Није дата количнна као ни јединнца мере за ту позицију.  Питање: Да ли је дошло до грешке ? |

Одговор 29: Количине ће бити исправљене у конкурсној документацији.

|  |
| --- |
| Питање 30: У конкурсној документацији на странама 84.,85.од 152. Керамичарски радови позиције нису (као и у већем делу предмера) обележене . Молимо Вас да погледате описе за зидне плочице стоји димензија 30x30 а за подне 20x25 за зидне плочице нисте ставили јединицу мере као ни количину . Да ли је дошло до грешке? |

Одговор 30: За зидну керамику 30x30 дата је количина од 285м2

|  |
| --- |
| Питање 31: У конкурсној документацији у предмеру радова на страни 90. од 152. Паркетарски радови Набавка и постављање паркета, преко бетонске подлоге. Молимо Вас за појашњење које врсте је паркет и које су димензије паркета?  Одговор 31:  Питање 32: У конкурсној документацији у предмеру радова на страни 98 од 152. Остали лимарски радови Набавка материјала, израда и момтажа снегобрана од поцинкованог лима , није дата количина као ни јединица мере. Да ли је дошло до грешке? |

Одговор 32: Потребна количина је 2500,00 комада. Биће исправљено у конкурсној документацији.

|  |
| --- |
| Питање 33: У конкурсној документацији на страни 118. од 152. Инсталациони прекидачи за укључење опште расвете , бојлера , грејалица , и вентилације у тоалетима. Прекидачи су модуларног типа АИп§ Сопе1 или слични.Потребан тип и број прекидача је: јединица мере стоји ком., а количина није дата.  Да лн је дошло до грешке? |

Одговор 33:Типови прекидача и количине су дати у наставку табеле

|  |
| --- |
| Питање 34: У конкурсној документацији у предмеру радова на страни 127. од 152 Телекомуникационе и сигналне инсталације Монофазне утичнице опште намере јединица мере ком. , претпостављамо да је греком уписана јединица мере. Такође у познцијама испод у колони за јединичну цену стоји х.  Одговор 34:У пројектној документацији је дата следећаНАПОМЕНА : У Техничком опису је већ дато да су утичнице за раднаместа предвиђене као модуларне, призвођача Schneieder electric или сличне. Рачунарско - телефонске утичнице су делимично део модуларних утичница, па је њихов предмер и предрачун делимично дат у свесци 4 Електроенергетске инсталације. У овом Предмеру и предрачуну поновљене ставке прикључница биће датe без цена, да би се дефинисао њихов број и карактеристике, а прикључнице које нису приказане у предмеру електроенергетских инсталација биће дате са ценама. Како у конкурсној документацији ниоје могуће изосзављати цене, исте су обележене са ознаком X.  Питање 35: Да ли можете да објавите шеме столарије?  Одговор 35: Шеме су дате у пројектно-техничкој документацији. |