НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

Општинска управа

Број: 404-44/18-02

Датум: 21.09.2018.

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЈНМВ-д 19/18**

**НАБАВКА И УГРАДЊА НОВОГОДИШЊЕ РАСВЕТЕ**

Мења се конкурсна документација на страни 4 у делу 3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) И ДРУГИ ЗАХТЕВИ, затим на страни 25 Образац понуде – образац број 3 и образац број 4 на страни 30.

У наставку дајемо нове наведене обрасце.

**3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) И ДРУГИ ЗАХТЕВИ**

(закључење Уговора о набавци добара)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Опис позиције | Јед. мере | Количина |
| 1. | Прелази преко пута - нa раскрсници на унапред одређеним позицијама, украси су у гаранцији. Потребно уверење произвођача да је понуђач квалификован за монтажу. | ком | 20 |
| 2. | Монтирање светлећих кугли у парку на тргу. | kom | 10 |
| 3. | Монтирање и одржавање украса спирала на боровима око језера. | kom | 10 |
| 4. | Монтажа јелке од 11м на тргу. Потребно је, првенствено,обавити безбедно повезивање на електро мрежу, заштититити плоче трга од оштећења, - oдржавање, и отклањање кварова у року од 24h поставити безбедносну ограду и све врати у првобитно стање након монтаже-демонтаже. | ком | 1 |
| 5. | Сервисирање грана јелке микро сијалице | ком | 25 |
| 6. | Сервисирање врха јелке – микро сијалице | ком | 1 |
| 7. | Монтирање Фонтана на платоу код ,, краљеве чесме“,, украса оригиналним деловима испуњености заштите IP 54 | ком | 10 |
| 8. | Монтирање светлећих леденица (микро сијалице) на тргу ,,Златиборц 1 И 2” и,, Златном Бору” и на ресторану „Рујно“. – одржавање и отклањање кварова у року од 24h, демонтажа | Контура кровова | 3 |
| 9. | Сервисирање светлећих леденица (микро сијалице) на тргу ,,Златиборц 1 И 2” и,, Златном Бору” ресторану „Рујно“ оргиналним деловима уз испуњеност заштите IP54 | m | око 5 |
| 10. | Монтирање – одржавање и отклањање кварова у року од 24h,демонтирање украса који кружни пут зграда ТО – Мона. Потребно уверење произвођача да је понуђач квалификован за монтажу украса који су у гаранцији. | ком | 18 |
| 11. | Монтирање – одржавање и отклањање кварова у року од 24h, демонтажа украса на згради Туристичке организације обод од светлећих леденица (око 40 метара) и 12 светлећих знакова | комплет | 1 |
| 12. | Сервисирање украса на згради Туристичке организације оргиналним деловима уз испуњеност заштите IP54 | m | 5 |
| 13. | Обод од светлећих леденица (микро сијалице – не лед) светлећих знакова | ком | 2 |
| 14. | Честитка на Рујном монтажа и израда броја 9 од високо напонског неона – одржавање и отклањање кварова у року од 24h, демонтажа | ком | 1 |
| 15. | Монтажа јелке – одржавање и отклањање кварова у року од 24h, демонтажа, на кружном току | ком | 1 |
| 16. | Сервисирање јелке на кружном току-светлећа ланчанице | m | 10 |
| 17. | Монтажа украса изнад јелке – одржавање и отклањање кварова у року од 24h, демонтажа | ком | 3 |
| 18. | Контрола и сервисирање украса изнад јелки оргиналним деловима уз испуњеност заштите IP54 | ком | 1 |
| 19. | Мотажа – одржавање и отклањање кварова у року од 24h, демонтажа, прелаза на магистрали Потребно уверење произвођача да је понуђач квалификован за монтажу ( украси у гаранцији) | ком | 7 |
|  | **Израда и набавка нових украса** |  |  |
| 1. | Украс 1 за стубове ,,Лепеза”украс израђен на металној пластифицираној подконструкцији . Састоји се од 7 кракова који светле константно и 8 кракова који су израђени од двостраних лед низова у којима се лед диоде пале наизменично. Величина украса је 90 цм, поседује комплетан прибор за монтажу . Боја светла хладно бела, плава, зелена и црвена, електрична конекција испуњава стандрд заштите ип 54. Напајање електричном енергијом (220-240V, 50 Hz) је преко прикључног поклопца канделабера на који се украс монтира. Дужина кабла је 4 m. У квалитету заштите ip54 са монтажом и демонтажом | ком | 61 |
| 2. | Прелаз преко пута, дужине 45m oд елемената са украса фонтана и средишње пахуљице у квалитету заштите IP54,са монтажом и демонтажом. | ком | 1 |
| 3. | Прелаз преко пута дужине 35m са елментом спирале средишње пахуљице и са обе стране леденица у квалитету IP 54, са монтажом и демонтажом. | ком | 1 |
| 4. | Прелаз преко пута дужине 25m са елментом спирале средишње пахуљице и са обе стране леденица у квалитету IP 54, са монтажом и демонтажом. | ком | 1 |
| 5. | Украси на стубове бандрашице фловерс елементи са прелаза величине 100\*60цм у боји светла комбинација хладно белог и плавог светла на пластифицираној металној под кострукцији .у комплету прибор за монтажу IP 54, са монтажом и демонтажом. | ком | 20 |
| 6. | Украси за јелку. Кугле пречника 10цм и машнице дужине 15цм са монтажом и демонтажом | Ком | 100 |
| 7. | Светлеће кугле пречника 50цм  пластифицирана метална подконстру кција . Расвета светлећи низови  280лед диода IP54, са испуном од пвц  украсне траке сребрне боје у IP54 заштити | ком | 5 |
| 8. | Украси на згради омладинског културног центра елемети флорал идетични као на прелазима преко пута, метална пластифицирана подконструкција са светлећим лед низовима хладно беле и плаве боје светлости израда са монтажом и демонтажом. | ком | 20 |
| 9. | Украси на згради омладинског културног центра лед падајући низови дужине 55цм у пвц епрувети хладно беле и плаве боје светлости двостарни , израда са монтажом и демонтажом | Ком. | 10 |

* све радове потребно је извести у складу са IP54 стандардом заштите, потребно је доставити потврду о поседовању наведеног стандарда.
* потребно је одржавти опрему у исправном стању за све време експлоатације и исту сервисирати оргиналним деловима (опрема је од микро сијалица није лед), по завршетку новогодишњег осветљења све украсе, јелке и остало демотирати, осушити, очистити правилно складиштити на локацију коју одреди Наручилац.
* за све време извођења радова, мотаже и демотаже извођач мора обезбедити присуство струковног инжењера електро струке ,користити корпу и мердевине, потребно је испунити све безбедоносне услове у складу са правилницима из области безбедности и заштите на раду (уз обавезну употребу ХТЗ опреме за раднике).
* Потребно уверење произвођача да је понуђач квалификован за монтажу ( за украсе који су у гаранцији)

**ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.**

**ПОНУДА**

**у поступку ЈНМВ 19/18 Набавка и уградња новогодишње расвете**

(закључење Уговора о набавци добара)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Опис позиције | Јед. мере | Количина | Цена по јед.мере, без ПДВ-а | Укупно, без ПДВ-а |
| 1. | Прелази преко пута - нa раскрсници на унапред одређеним позицијама, украси су у гаранцији. Потребно уверење произвођача да је понуђач квалификован за монтажу. | ком | 20 |  |  |
| 2. | Монтирање светлећих кугли у парку на тргу. | kom | 10 |  |  |
| 3. | Монтирање и одржавање украса спирала на боровима око језера. | kom | 10 |  |  |
| 4. | Монтажа јелке од 11м на тргу. Потребно је, првенствено,обавити безбедно повезивање на електро мрежу, заштититити плоче трга од оштећења, - oдржавање, и отклањање кварова у року од 24h поставити безбедносну ограду и све врати у првобитно стање након монтаже-демонтаже. | ком | 1 |  |  |
| 5. | Сервисирање грана јелке микро сијалице | ком | 25 |  |  |
| 6. | Сервисирање врха јелке – микро сијалице | ком | 1 |  |  |
| 7. | Монтирање Фонтана на платоу код ,, краљеве чесме“,, украса оригиналним деловима испуњености заштите IP 54 | ком | 10 |  |  |
| 8. | Монтирање светлећих леденица (микро сијалице) на тргу ,,Златиборц 1 И 2” и,, Златном Бору” и на ресторану „Рујно“. – одржавање и отклањање кварова у року од 24h, демонтажа | Контура кровова | 3 |  |  |
| 9. | Сервисирање светлећих леденица (микро сијалице) на тргу ,,Златиборц 1 И 2” и,, Златном Бору” ресторану „Рујно“ оргиналним деловима уз испуњеност заштите IP54 | m | око 5 |  |  |
| 10. | Монтирање – одржавање и отклањање кварова у року од 24h,демонтирање украса који кружни пут зграда ТО – Мона. Потребно уверење произвођача да је понуђач квалификован за монтажу украса који су у гаранцији. | ком | 18 |  |  |
| 11. | Монтирање – одржавање и отклањање кварова у року од 24h, демонтажа украса на згради Туристичке организације обод од светлећих леденица (око 40 метара) и 12 светлећих знакова | комплет | 1 |  |  |
| 12. | Сервисирање украса на згради Туристичке организације оргиналним деловима уз испуњеност заштите IP54 | m | 5 |  |  |
| 13. | Обод од светлећих леденица (микро сијалице – не лед) светлећих знакова | ком | 2 |  |  |
| 14. | Честитка на Рујном монтажа и израда броја 9 од високо напонског неона – одржавање и отклањање кварова у року од 24h, демонтажа | ком | 1 |  |  |
| 15. | Монтажа јелке – одржавање и отклањање кварова у року од 24h, демонтажа, на кружном току | ком | 1 |  |  |
| 16. | Сервисирање јелке на кружном току-светлећа ланчанице | m | 10 |  |  |
| 17. | Монтажа украса изнад јелке – одржавање и отклањање кварова у року од 24h, демонтажа | ком | 3 |  |  |
| 18. | Контрола и сервисирање украса изнад јелки оргиналним деловима уз испуњеност заштите IP54 | ком | 1 |  |  |
| 19. | Мотажа – одржавање и отклањање кварова у року од 24h, демонтажа, прелаза на магистрали Потребно уверење произвођача да је понуђач квалификован за монтажу ( украси у гаранцији) | ком | 7 |  |  |
| **Израда и набавка нових украса** | | | | | |
| 1. | Украс 1 за стубове ,,Лепеза”украс израђен на металној пластифицираној подконструкцији . Састоји се од 7 кракова који светле константно и 8 кракова који су израђени од двостраних лед низова у којима се лед диоде пале наизменично. Величина украса је 90 цм, поседује комплетан прибор за монтажу . Боја светла хладно бела, плава, зелена и црвена, електрична конекција испуњава стандрд заштите ип 54. Напајање електричном енергијом (220-240V, 50 Hz) је преко прикључног поклопца канделабера на који се украс монтира. Дужина кабла је 4 m. У квалитету заштите ip54 са монтажом и демонтажом | ком | 61 |  |  |
| 2. | Прелаз преко пута, дужине 45m oд елемената са украса фонтана и средишње пахуљице у квалитету заштите IP54,са монтажом и демонтажом. | ком | 1 |  |  |
| 3. | Прелаз преко пута дужине 35m са елментом спирале средишње пахуљице и са обе стране леденица у квалитету IP 54, са монтажом и демонтажом. | ком | 1 |  |  |
| 4. | Прелаз преко пута дужине 25m са елментом спирале средишње пахуљице и са обе стране леденица у квалитету IP 54, са монтажом и демонтажом. | ком | 1 |  |  |
| 5. | Украси на стубове бандрашице фловерс елементи са прелаза величине 100\*60цм у боји светла комбинација хладно белог и плавог светла на пластифицираној металној под кострукцији .у комплету прибор за монтажу IP 54, са монтажом и демонтажом. | ком | 20 |  |  |
| 6. | Украси за јелку. Кугле пречника 10цм и машнице дужине 15цм са монтажом и демонтажом | Ком | 100 |  |  |
| 7. | Светлеће кугле пречника 50цм  пластифицирана метална подконстру кција . Расвета светлећи низови  280лед диода IP54, са испуном од пвц  украсне траке сребрне боје у IP54 заштити | ком | 5 |  |  |
| 8. | Украси на згради омладинског културног центра елемети флорал идетични као на прелазима преко пута, метална пластифицирана подконструкција са светлећим лед низовима хладно беле и плаве боје светлости израда са монтажом и демонтажом. | ком | 20 |  |  |
| 9. | Украси на згради омладинског културног центра лед падајући низови дужине 55цм у пвц епрувети хладно беле и плаве боје светлости двостарни , израда са монтажом и демонтажом | Ком. | 10 |  |  |

**Комерцијални услови:**

* Рок плаћања 45 дана од дана пријема пред/рачуна.
* Гарантни рок на исправност нових украса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3.1 Структура цене:**

**Рекапитулација. Укупан износ** (без ПДВ-а) је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара,

и словима : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара, без ПДВ-а, ПДВ по стопи од 20% износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара ,

што укупно, са ПДВ-ом, износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

**ОБРАЗАЦ БРОЈ 5.**

**ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Опис позиције | Јед. мере | Количина |
| 1. | Прелази преко пута - нa раскрсници на унапред одређеним позицијама, украси су у гаранцији. Потребно уверење произвођача да је понуђач квалификован за монтажу. | ком | 20 |
| 2. | Монтирање светлећих кугли у парку на тргу. | kom | 10 |
| 3. | Монтирање и одржавање украса спирала на боровима око језера. | kom | 10 |
| 4. | Монтажа јелке од 11м на тргу. Потребно је, првенствено,обавити безбедно повезивање на електро мрежу, заштититити плоче трга од оштећења, - oдржавање, и отклањање кварова у року од 24h поставити безбедносну ограду и све врати у првобитно стање након монтаже-демонтаже. | ком | 1 |
| 5. | Сервисирање грана јелке микро сијалице | ком | 25 |
| 6. | Сервисирање врха јелке – микро сијалице | ком | 1 |
| 7. | Монтирање Фонтана на платоу код ,, краљеве чесме“,, украса оригиналним деловима испуњености заштите IP 54 | ком | 10 |
| 8. | Монтирање светлећих леденица (микро сијалице) на тргу ,,Златиборц 1 И 2” и,, Златном Бору” и на ресторану „Рујно“. – одржавање и отклањање кварова у року од 24h, демонтажа | Контура кровова | 3 |
| 9. | Сервисирање светлећих леденица (микро сијалице) на тргу ,,Златиборц 1 И 2” и,, Златном Бору” ресторану „Рујно“ оргиналним деловима уз испуњеност заштите IP54 | m | око 5 |
| 10. | Монтирање – одржавање и отклањање кварова у року од 24h,демонтирање украса који кружни пут зграда ТО – Мона. Потребно уверење произвођача да је понуђач квалификован за монтажу украса који су у гаранцији. | ком | 18 |
| 11. | Монтирање – одржавање и отклањање кварова у року од 24h, демонтажа украса на згради Туристичке организације обод од светлећих леденица (око 40 метара) и 12 светлећих знакова | комплет | 1 |
| 12. | Сервисирање украса на згради Туристичке организације оргиналним деловима уз испуњеност заштите IP54 | m | 5 |
| 13. | Обод од светлећих леденица (микро сијалице – не лед) светлећих знакова | ком | 2 |
| 14. | Честитка на Рујном монтажа и израда броја 9 од високо напонског неона – одржавање и отклањање кварова у року од 24h, демонтажа | ком | 1 |
| 15. | Монтажа јелке – одржавање и отклањање кварова у року од 24h, демонтажа, на кружном току | ком | 1 |
| 16. | Сервисирање јелке на кружном току-светлећа ланчанице | m | 10 |
| 17. | Монтажа украса изнад јелке – одржавање и отклањање кварова у року од 24h, демонтажа | ком | 3 |
| 18. | Контрола и сервисирање украса изнад јелки оргиналним деловима уз испуњеност заштите IP54 | ком | 1 |
| 19. | Мотажа – одржавање и отклањање кварова у року од 24h, демонтажа, прелаза на магистрали Потребно уверење произвођача да је понуђач квалификован за монтажу ( украси у гаранцији) | ком | 7 |
|  | **Израда и набавка нових украса** |  |  |
| 1. | Украс 1 за стубове ,,Лепеза”украс израђен на металној пластифицираној подконструкцији . Састоји се од 7 кракова који светле константно и 8 кракова који су израђени од двостраних лед низова у којима се лед диоде пале наизменично. Величина украса је 90 цм, поседује комплетан прибор за монтажу . Боја светла хладно бела, плава, зелена и црвена, електрична конекција испуњава стандрд заштите ип 54. Напајање електричном енергијом (220-240V, 50 Hz) је преко прикључног поклопца канделабера на који се украс монтира. Дужина кабла је 4 m. У квалитету заштите ip54 са монтажом и демонтажом | ком | 61 |
| 2. | Прелаз преко пута, дужине 45m oд елемената са украса фонтана и средишње пахуљице у квалитету заштите IP54,са монтажом и демонтажом. | ком | 1 |
| 3. | Прелаз преко пута дужине 35m са елментом спирале средишње пахуљице и са обе стране леденица у квалитету IP 54, са монтажом и демонтажом. | ком | 1 |
| 4. | Прелаз преко пута дужине 25m са елментом спирале средишње пахуљице и са обе стране леденица у квалитету IP 54, са монтажом и демонтажом. | ком | 1 |
| 5. | Украси на стубове бандрашице фловерс елементи са прелаза величине 100\*60цм у боји светла комбинација хладно белог и плавог светла на пластифицираној металној под кострукцији .у комплету прибор за монтажу IP 54, са монтажом и демонтажом. | ком | 20 |
| 6. | Украси за јелку. Кугле пречника 10цм и машнице дужине 15цм са монтажом и демонтажом | Ком | 100 |
| 7. | Светлеће кугле пречника 50цм  пластифицирана метална подконстру кција . Расвета светлећи низови  280лед диода IP54, са испуном од пвц  украсне траке сребрне боје у IP54 заштити | ком | 5 |
| 8. | Украси на згради омладинског културног центра елемети флорал идетични као на прелазима преко пута, метална пластифицирана подконструкција са светлећим лед низовима хладно беле и плаве боје светлости израда са монтажом и демонтажом. | ком | 20 |
| 9. | Украси на згради омладинског културног центра лед падајући низови дужине 55цм у пвц епрувети хладно беле и плаве боје светлости двостарни , израда са монтажом и демонтажом | Ком. | 10 |

* све радове потребно је извести у складу са IP54 стандардом заштите, потребно је доставити потврду о поседовању наведеног стандарда.
* потребно је одржавти опрему у исправном стању за све време експлоатације и исту сервисирати оргиналним деловима (опрема је од микро сијалица није лед), по завршетку новогодишњег осветљења све украсе, јелке и остало демотирати, осушити, очистити правилно складиштити на локацију коју одреди Наручилац.
* за све време извођења радова, мотаже и демотаже извођач мора обезбедити присуство струковног инжењера електро струке ,користити корпу и мердевине, потребно је испунити све безбедоносне услове у складу са правилницима из области безбедности и заштите на раду (уз обавезну употребу ХТЗ опреме за раднике).
* Потребно уверење произвођача да је понуђач квалификован за монтажу ( за украсе који су у гаранцији)

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис овлашћеног лица понуђача

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_