РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

Општинска управа

Број: 404-26/18-02

Датум: 31.05.2018.

Питања и одговори за ЈНВВ 06/18 Реконструкција зграде основне школе у Чајетини

Питање 1. У делу подне керамике дато је поплочавање подова противклизним гранитним керамицким плочицама 20x25 цм. али у колони испод наведене су димензије 30x30 цм. КОје димензије плочица се уграђују?

Одговор 1: plocice 30x30 cm

Питање 2:

У делупредмера

ГРАЂЕВИНСКИ СТОЛАРСКИ РАДОВИ

БРАВАРСКИ РАДОВИ

МолимоВасданамдоставитешеме и детаљебраварије.

Одговор 2: POZARNI IZLAZ SA JEDNOKRAKIM STEPENISTEM I OGRADOM.



Nabavkamaterijala, izrada i montažaprotivpožarnihstepenicazaevakuacijusasprata. Stepenište uraditi od dva nosača gazišta izradjenih od kutijastih profila 40/80/4 tako da formiraju polazni i izlazni podest 125/125 cm. Gazišta su od dekapiranog lima debljine 10 mm u ramu od kutijastih profila 40/40/3mm ušrafljenih sa četiri šrafa za čelicne nosače. Čelične nosače ankerisati za armiranobetonski temelj dimenzija 150/0/40cm armiransa RE4fi 12mm i postojeću AB gredu u nivo medjuspratne konstrukcije. Ogradu u visini 110 cm uraditi sa obe strane kraka i polaznog i izlaznog kraka. Prema detaljima iz Projekta za izvodjenje.Cenom obuhvatiti sve radova sa zaštitnim i završnim farbanjem. Obracun po kg.



Питање 3: U predmeru i predračunuradova u deluGrađevinsk i stolarski radovi, za unutrašnju stolaruju, postoje četiri pozicije a pet količina. Molimo za objašnjenje.

Одговор 3: Pete ne postoji, ako je upisana to je greska.

 Питање 4: Да ли понуђачи могу да користе образац ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА из конкурсне документације која је прва објављена односно наведени образац пре измена конкурсне документације? Јер је образац већ послат на оверу наручиоцима?

Одговор 4: Могу се користити већ оверене потврде.